**Обстановка с пожарами и их последствиями на территории МО ГО «Сыктывкар»**

По состоянию на 15.03.2021 на территории МО ГО «Сыктывкар» зарегистрировано 39 пожаров (в 2020 году произошло 31 пожар), погибло 10 человек (за АППГ –1).

Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 28 случаев или 75,6 % от общего количества пожаров.

**Основные причины пожаров в жилом секторе:**

Нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации отопительной печи, неправильное устройство печей и дымоходов – 13.

Неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при курении) – 6.

Нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации бытовых электрических приборов и нарушения правил устройства электроустановок – 6.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

- Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

- Перекаливать печи.

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

**Меры пожарной безопасности при использовании**

**электротехнических устройств:**

 - Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а так же целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.   
- Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.   
- Запрещается завязывать электрические провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.   
- Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.   
- Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки.   
- Запрещается применение самодельных предохранителей («жучки»).   
- Необходимо запрещать детям дотрагиваться руками или острыми предметами до электропроводки, розетки, удлинителя, электрошнура, а так же включать электроприборы, электротехнику в отсутствии взрослых.

**Уважаемые родители: мамы и папы, дедушки и бабушки!**

Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Выучите с ними номера вызова пожарной охраны «01» и «112». Проговорите действия ребенка в случае пожара (можете проиграть в сюжетно-ролевой игре). Берегите себя и своих близких.